
关于2026年6月5日拟对多氟多新能源科技有限公司年产4GWh 锂离子电池生产线改扩建项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对多氟多新能源科技有限公司年产4GWh 锂离子电池生产线改扩建项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2026年6月8日－2026年6月12日，公示期限为5个工作日。如有异议，请自公示发布之日起5个工作日内反馈我局综合股。

电话：0391-2957160

传真：0391-2957166

通讯地址：焦作市中站区和美小区2-13栋南侧焦作市生态环境局中站分局（454191）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年产4GWh 锂离子电池生产线改扩建项目
	焦作市中站区焦作经济技术开发区

（新园路南、纬五路北、经四路东、经五路西公司厂区内）
	多氟多新能源科技有限公司
	河南省绿禾环保科技有限公司
	本次锂离子电池产线改造主要针对现有年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目（一期工程）生产线开展，改扩建后生产圆柱电池4GWh/a。另外，本次项目新建一套NMP提纯回收线处理本公司废气治理措施产生的NMP溶液，提纯回收的NMP主要回用于现有电池生产线作为溶剂使用。提纯回收NMP溶液的量为10121.85t/a，提纯回收得到的NMP溶剂的量为9091t/a。

电池生产线设备包括正极配料系统、负极配料系统、涂布机、辊压分切一体机、分条机、卷绕机、OCV检测设备等；NMP提纯回收线设备包括脱水塔、精馏塔、中转罐、冷凝器等。
	废气污染防治措施：正极配料废气和负极配料废气分别经“脉冲袋式除尘器”处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放情况能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放标准要求，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求；消泡真空泵尾气和40135-20Ah动力电池生产线正极涂布烘干废气统一收集后经三级冷凝（循环水）+三级洗气塔处理，处理后的废气通过20m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放情况能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5及河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求标准要求；65120-50Ah动力电池生产线正极涂布烘干废气经三级冷凝+三级洗气塔处理，处理后的废气通过20m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放情况能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5及河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求标准要求；一次注液废气经“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”处理后通过一根20m高排气筒（DA004）排放，非甲烷总烃排放情况能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5及河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求标准要求；二次注液废气经“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”处理后通过一根20m高排气筒（DA005）排放，非甲烷总烃排放情况能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5及河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求标准要求；NMP提纯回收线不凝尾气和NMP储罐区废气通过引风管引至两级洗气塔塔处理回收，处理后通过20m高排气筒（DA006）排放，非甲烷总烃排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-涉VOCs企业绩效引领性指标限值要求。无组织措施主要为加强转运料桶的密闭，建立台账，开展挥发性有机物泄漏的监测和监管，建立LDAR管理规程，车间设置视频监控等。

废水污染防治措施：项目废水为生产废水（负极设备清洗水和NMP生产线一次脱水冷凝水）、生活污水、循环冷却水外排水和纯水制备废水。生产废水经“调节池+混凝沉淀+pH调节+芬顿氧化+二次絮凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧+中沉池”处理后，再与生活污水一同经“综合调节池+A/O+三次絮凝沉淀”处理。处理后的废水和循环冷却水排水、纯水制备废水一起经总排口外排至经开区污水管网。外排废水中各污染因子均可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2水污染物间接排放标准要求，同时满足嘉诚（焦作）水务有限公司中站工业产业集聚区污水处理厂收水水质标准要求。

固体废弃物防治措施：工程产生的固废分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括极片制作时产生的废极片和分切废料，卷绕过程产生的废隔膜边角料，检漏、高温老化筛选和分选工序产生的不合格电池，原辅材料使用过程产生的废包装材料，袋式除尘器收集尘和更换产生的废滤袋，除尘器收集尘，NMP废气处理装置产生的NMP废液，除尘器更换滤袋，有机废气治理设施产生废催化剂，污水处理站产生的污泥；危险废物包括正极设备清理擦拭产生的废抹布，有机废气治理设施产生的废活性炭，设备使用产生的废润滑油、废液压油和废油桶，NMP提纯回收线间歇精馏残液罐残液和废制冷剂等。厂区现有一般固废仓库和危废贮存库分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般固废经现有200m2的一般固废暂存间暂存后外售综合利用或合理处置；危险废物经现有150m2的危废贮存库暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。
四、噪声防治措施。项目噪声源主要为搅拌系统、涂布机、辊压机等生产设备产生的机械噪声及风机、空压机等设备产生的空气动力性噪声。采取减振基础、墙体隔声、消声器及距离衰减等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、采取分区防渗等措施，严防土壤和地下水污染。

六、风险防范措施：落实储罐区设置围堰，做好防渗；NMP回收区设置围堰、导流沟；危废分类分区存放，禁止不相容的废物混储。设置火灾自动报警装置；设置事故水池等风险防范措施，严防环境污染事故发生。
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