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焦作市生态环境局中站分局

关于多氟多新能源科技有限公司年产4GWh锂离子电池生产线改扩建项目环境影响报告表的批复

多氟多新能源科技有限公司：

你单位(914108035664698524)报送的由河南省绿禾环保科技有限公司编制的《多氟多新能源科技有限公司年产4GWh锂离子电池生产线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请收悉，本项目拟批复公示在焦作市政府网站集约化平台公示期已满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于焦作经济技术开发区（新园路南、纬五路北、经四路东、经五路西公司厂区内），属于锂离子电池制造及固体废物治理业，项目拟投资18000万元，建设年产4GWh锂离子电池生产线改扩建项目；主要生产设备有正极、负极配料系统，涂布机，分切一体机，分条机，卷绕机，废液罐，原料缓冲罐等。
二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，应采取相应的防治措施。

（三）项目运行过程中，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。正极配料和负极配料工序含颗粒物废气分别经“脉冲式袋式除尘器”处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；消泡真空泵尾气和40135-20Ah动力电池生产线正极涂布烘干工序含非甲烷总烃废气统一收集后经三级冷凝（循环水）+三级洗气塔处理，处理后的废气通过20m高排气筒（DA002）排放；65120-50Ah动力电池生产线正极涂布烘干工序含非甲烷总烃废气经三级冷凝+三级洗气塔处理，处理后的废气通过20m高排气筒（DA003）排放；一次注液工序含非甲烷总烃废气经“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”处理后通过一根20m高排气筒（DA004）排放；二次注液工序含非甲烷总烃废气经“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”处理后通过一根20m高排气筒（DA005）排放；以上生产工序产生的颗粒物、非甲烷总烃排放情况应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5及河南省重点行业绩效分级排放限值（电池制造）中A级排放限值要求标准要求。NMP提纯回收线不凝尾气和NMP储罐区废气通过引风管引至两级洗气塔塔处理回收，处理后通过20m高排气筒（DA006）排放，非甲烷总烃排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-涉VOCs企业绩效引领性指标限值要求。通过加强转运料桶的密闭，建立台账，开展挥发性有机物泄漏的监测和监管，建立LDAR管理规程，车间设置视频监控等措施，有效降低项目颗粒物、非甲烷总烃无组织排放，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关要求。
2.废水。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理、分质利用”的原则设计建设全厂废水收集处理系统。项目废水为生产废水（负极设备清洗水和NMP生产线一次脱水冷凝水）、生活污水、循环冷却水外排水和纯水制备废水。生产废水经“调节池+混凝沉淀+pH调节+芬顿氧化+二次絮凝沉淀+水解酸化+UASB厌氧+中沉池”处理后，再与生活污水一同经“综合调节池+A/O+三次絮凝沉淀”处理。处理后的废水和循环冷却水排水、纯水制备废水一起经总排口外排至经开区污水管网。外排废水中各污染因子均可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2水污染物间接排放标准要求，同时满足嘉诚（焦作）水务有限公司中站工业产业集聚区污水处理厂收水水质标准要求。处理后的废水送入中站区污水处理厂进一步处理达标后，最终汇入大沙河。

3．噪声。项目噪声源主要为搅拌系统、涂布机、辊压机等生产设备产生的机械噪声及风机、空压机等设备产生的空气动力性噪声。采取设置减振基础、室内布置墙体隔声、加装消声器及距离衰减等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。工程产生的固废分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括极片制作时产生的废极片和分切废料，卷绕过程产生的废隔膜边角料，检漏、高温老化筛选和分选工序产生的不合格电池，原辅材料使用过程产生的废包装材料，袋式除尘器收集尘和更换产生的废滤袋，除尘器收集尘，NMP废气处理装置产生的NMP废液，除尘器更换滤袋，有机废气治理设施产生废催化剂，污水处理站产生的污泥；危险废物包括正极设备清理擦拭产生的废抹布，有机废气治理设施产生的废活性炭，设备使用产生的废润滑油、废液压油和废油桶，NMP提纯回收线间歇精馏残液罐残液和废制冷剂等。厂区现有一般固废仓库和危废贮存库分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般固废经现有200m2的一般固废暂存间暂存后外售综合利用或合理处置；危险废物经现有150m2的危废贮存库暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

（四）按照环评要求，落实地下水及土壤污染防范措施，防止地下水及土壤污染；落实《报告表》中的风险防范措施，使项目环境风险达到可接受水平。

（五）项目建成后，本项目总量控制指标为废气：颗粒物（含锡及其化合物）0.013t/a、非甲烷总烃2.071t/a；废水（出厂界）：COD1.064t/a、NH3-N0.091t/a、TP0.006t/a。全厂总量控制指标为废气：颗粒物0.386t/a、SO20.029t/a、NOX0.187t/a、非甲烷总烃7.96t/a；废水（出厂界）：COD4.6443t/a、NH3-N0.4622t/a、TP0.0292t/a。项目建成投产前，按照排污许可相关法律法规要求，办理排污许可手续。

（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

五、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

六、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。             

2026年6月16日

抄送：中站区环境监察大队      河南省绿禾环保科技有限公司
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