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焦作市生态环境局中站分局

关于风神轮胎股份有限公司巨型轮胎X射线检验机

应用项目环境影响报告表的批复

风神轮胎股份有限公司：

你单位(914100007126348530)报送的由河南省冶金研究所有限责任公司编制的《风神轮胎股份有限公司巨型轮胎X射线检验机应用项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请收悉，本建设项目（以下简称项目）拟批复公示在焦作市政府网站集约化平台公示期已满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于焦作经济技术开发区丰收路3529号厂区高性能巨型子午胎扩能增效项目厂房中部南侧的成品检测车间，建设性质为扩建，公司已取得辐射安全许可证，证书编号为豫环辐证[H0808]，许可种类和范围:使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。项目新建1台GOX-3型X射线检验机，射线管电压160kV、射线管电流 18mA，属于工业用X射线探伤装置，属于Ⅱ类射线装置，用于建设单位生产轮胎的无损检测。项目总投资1024万元，环评投资57万元。
二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》评价要求，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，应采取相应的防治措施。

（三）项目建设及运行时，应满足以下要求：

实体防护措施：

项目铅房内部长、宽、高分别为9600mm、7780mm、7875mm；设备屏蔽体厚度为120mm，屏蔽材料：铅房东、西、南（有用线束方向）、北侧均须设置2mm钢板+7mm铅板+2mm钢板（屏蔽铅当量7mmPb），顶部须设置2mm钢板+5mm铅板+2mm钢板（屏蔽铅当量5mmPb），底部采用地埋式安装，底部地基600mm混凝土、铅房墙板预埋50mm，铅房北侧工件门须设置2mm钢板+7mm铅板+2mm钢板（屏蔽铅当量7mmPb）。

其他辐射防护设施：按照环评评价要求，本项目巨型轮胎X射线检验机应设置联锁装置、警示标志、急停开关、监视装置、辐射探测报警装置等安全装置和警示标志。

废气处置措施：探伤室应设置通风装置，保证辐射工作场所良好通风，及时排出探伤产生的少量臭氧和氮氧化物。

固废处置措施：产生的废X射线源直接由厂家回收处理，不得在厂区暂存。
个人防护用品配置要求：

应严格按照国家关于健康管理的规定，为工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪。

（四）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，经考核合格后上岗，并定期进行个人剂量监测，建立健全辐射防护工作档案。

（五）按照环评要求，落实各项环境管理要求、制定并实施环境监测计划，采取有效措施，严防辐射事故风险发生。

（六）本项目不涉及大气污染物及水污染物总量指标。

（七）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

五、项目竣工后投产前要按照相关规定重新申领辐射安全许可证，并对项目进行自主验收，验收合格后方可投运。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。             

2026年6月16日

抄送：中站区环境监察大队、河南省冶金研究所有限责任公司
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