
关于2026年6月24日拟对武陟县顺乐再生资源回收有限公司年回收4万吨废旧电瓶及2千吨废机油建设项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对武陟县顺乐再生资源回收有限公司年回收4万吨废旧电瓶及2千吨废机油建设项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将武陟县顺乐再生资源回收有限公司年回收4万吨废旧电瓶及2千吨废机油建设项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为2026年6月24日－2026年7月1日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-7272296
通讯地址：焦作市武陟县工业路018号产业集聚区2号楼（454950）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
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	1
	武陟县顺乐再生资源回收有限公司年回收4万吨废旧电瓶及2千吨废机油建设项目
	武陟县马营村红绿灯东220米G327国道南侧1号
	武陟县顺乐再生资源回收有限公司
	河南省绿禾环保科技有限公司
	本 项 目 建 设 规 模 为年回收4万吨废旧电瓶及2千吨废机油。该项目占地700平方米，仓库面积660平方米，工艺技术：回收废旧电瓶、废机油—储存—销售。主要设备：叉车、计量设施等。
	一、废气污染防治措施：要求对破损废铅蓄电池专门的存放室，破损电池存放室顶部设计集气风管组收集废气，收集的废气经酸雾吸收塔处理后通过1根不低于15m高排气筒排放（DA001）。为进一步降低无组织排放废气对环境的影响，评价要求①废铅蓄电池贮存仓库应满足密闭贮存条件，除人员、车辆进出以及设计的抽风装置外，门窗及其他开口部位应随时保持关闭状态；②规范员工操作，严格按操作流程进行，对员工专业知识和应急处置能力进行培训；③对在事故状态下导流沟收集池存在废电解液应立即采用生石灰覆盖收集至耐酸、耐腐蚀的密闭容器中，放置在二次密闭的危废仓库内；废机油在装卸过程中意外遗撒时应立即使用消防沙覆盖清理，并放置在其他密闭危废间内；④贮存仓库内安装监控视频；⑤废机油转运时采用油罐车，输送废油时管线周转间要求工作人员及时将管线使用容器承接，以防废油滴落；⑥废机油贮存库内配置足量的消防沙，作为消防和应急吸附材料。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）其他行业、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
二、废水污染防治措施：生活污水经过化粪池处理后用于废田。

三、一般固废和危险废物，一般工业固废主要为废包装袋和石膏；危险废物主要为破损电池泄漏液中和废渣、废劳保用品；此外，工作人员在办公生活过程中会产生一定量的生活垃圾。其中，一般工业固体废物暂存一般固废仓库（10m2）执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），废包装袋和石膏定期外售综合利用；废铅蓄电池危废贮存库和废机油贮存库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物定期由有资质的单位安全处置。

四、噪声防治措施。项目噪声经基础减振、距离衰减，高噪声设备加装消声器等措施降低噪声排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
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