
关于2026年6月24日拟对河南华钻晶威超硬材料有限公司年产1亿克拉金刚石微粉项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对河南华钻晶威超硬材料有限公司年产 1 亿克拉金刚石微粉项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将河南华钻晶威超硬材料有限公司年产 1 亿克拉金刚石微粉项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为2026年6月24日－2026年7月1日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-7272296
通讯地址：焦作市武陟县工业路018号产业集聚区2号楼（454950）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南华钻晶威超硬材料有限公司年产 1 亿克拉金刚石微粉项目
	武陟县经开区兴业路东段郑北智谷智能产业园
	河南华钻晶威超硬材料有限公司
	河南省豫启宇源环保科技有限公司
	本 项 目 建 设 规 模 为水松纸2000t/a。项目生产设备主要包括印刷机、烫金机、分切机、复卷机、打孔机、调墨器、叉车等。
	废气污染防治措施：研磨废气统一收集后,引入一套覆膜脉冲袋式除尘器进行治理后,通过 1 根不低于 22m 高的排气筒(DA001)排放；要求在清洗槽上方设置集气罩收集废气，收集的废气引至酸雾吸收塔处理(吸收效率 85%),净化后的酸雾废气通过 22m 高排气筒(DA002)排放；酸洗反应釜废气，废气收集后引入一套酸雾吸收塔进行处理后,由不低于22米排气筒排放(DA002)；食堂油烟经油烟净化装置+餐厅楼顶排放；无组织废气要求加强生产车间的密闭,并加强集气装置的维护,保证集气效率和净化效率;落实各级责任制,明确企业负责人、管理人员、生产岗位人员的环境保护职责,实施污染物排放控制精细化管理;建设单位应建立环保设施运行台账,记录废气收集系统、环保设施的主要运行和维护信息,如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市 2026 年蓝天保卫战实

施方案的通知》(焦环委办〔2026〕11 号)。

废水污染防治措施：餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理后排放,由经开区污水管网排入武陟县第一污水处理厂进一步处理后,最终汇入共产主义渠。生产废水经集水池后由泵提送至中和池,通过加碱调节废水 pH 至 7.0-8.5;随后自流进入沉淀池,向池中加入混凝剂PAC, 使得废水中的胶体物质发生电中和,形成绒粒沉降,池中设有搅拌加速混凝反应过程,随后向池中加入絮凝剂 PAM,使得颗粒间形成大的絮体,由此产生巨大表面吸附作用,使废水中颗粒物快速地结成体积较大的絮团,从而沉降下来。废水在沉淀池内实现泥水分离,经处理达标后外排进入武陟县第一污水处理厂进一步处理。

三、1、金刚石、钢球等原料废包装材料、纯水制备装置更换的废滤材及废反渗透膜、除尘器收集尘、废油脂、沉淀池沉泥等经分类收集后，分区暂存于一般固废仓库（20m2），定期外售综合利用或委托处置；一般固废暂存间应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的要求，同时严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求对一般固废进行管理。

2、废润滑油、废油桶、废碱包装物等危险废物经分类收集后，分区暂存于危废贮存库（10m2），定期交由具有危废处理资质单位处理。项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行贮存，应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危废贮存库应采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施，危废贮存库必须作为重点防渗区防渗；同时应设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并做好警示标志。

四、噪声防治措施。项目噪声经室内布置、基础减震、距离衰减，高噪声设备加装消声器等措施降低噪声排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
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