
关于2026年6月24日拟对河南明鑫包装制品有限公司年产2000吨塑料包装制品项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对河南明鑫包装制品有限公司年产2000吨塑料包装制品项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将河南明鑫包装制品有限公司年产2000吨塑料包装制品项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为2026年6月24日－2026年7月1日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-7272296
通讯地址：焦作市武陟县工业路018号产业集聚区2号楼（454950）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南明鑫包装制品有限公司年产2000吨塑料包装制品项目
	武陟县经开区东部园区021县道前赵村工业路
	河南明鑫包装制品有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	本项目建 设规模为塑料包装制品2000t/a。项目生产设备主要混料机、挤出吹塑机、切袋机等。
	一、废气污染防治措施：挤出熔融塑化吹膜产生的废气通过集气风管收集后引入“活性炭吸附/脱附+RCO装置”处理（后的废气通过一根15m高排气筒排放（DA001）；食堂产生的油烟采用油烟净化器进行处理后引至屋顶高空排放；无组织排放废气要求一是加强车间及有机废气产生工段的密闭措施，加强集气设施的日常检查和维护，合理设计集气装置位置及风量，采用负压收集，确保集气效率；二是根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，二次密闭间应满足密闭空间的要求，区域除人员、物料进出时，以及设计的送风、抽风装置外，门窗及其他开口部位应随时保持关闭状态，保证二次密闭间的微负压，同时应建立涉VOCs原料管理台账及环保设施运行记录，记录各废气处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、运行状况、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭更换周期等关键运行参数，并记录处理设施的维修、维护情况等，相关台账保存期限不少于5年。三是应于挤出吹塑机等主要产污环节及活性炭吸附/脱附+RCO装置环保设施处安装视频监控，对产污工序进行24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于6个月。废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 企业边界、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）“塑料制品行业”A级指标要求
二、废水污染防治措施：本项目餐饮废水经1m3/d隔油池预处理后随同生活污水经15m3/d化粪池处理，处理后近期外排园区临时污水处理站。远期待东部园区污水处理厂建成运行后，废水外排东部园区污水处理厂。

三、一般固废：新建一座20m2的一般工业固体废物贮存库。废包装袋、不合格品及其边角料、过滤杂质（含废滤网）等集中收集后综合利用。应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

危险固废：新建一座10m2的危废库。废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂利用危废库暂存，定期委托有危废处理资质单位安全处置。应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。  

生活垃圾：垃圾桶（若干）。

四、噪声防治措施。项目噪声经室内布置、基础减震、距离衰减，高噪声设备加装消声器等措施降低噪声排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
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