关于拟作出焦作市永力塑料制品有限公司年产1000万只PET瓶坯项目环评文件批复

决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我单位拟对焦作市永力塑料制品有限公司年产1000万只PET瓶坯项目环境影响评价报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我单位。公示期为5个工作日（2026年6月29日－2026年7月3日）。

电话：0391-3561032

通讯地址：焦作市怀庆路高新区生态环境服务中心B406室（454000）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	焦作市永力塑料制品有限公司年产1000万只PET瓶坯项目
	 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处大高村
	焦作市永力塑料制品有限公司
	焦作锐缘环保科技有限公司
	项目建设，总投资2000万元，其中环保35万元。
	1、废气：项目废气主要有干燥、熔融注塑成型工序废气。干燥、熔融注塑成型工序废气经过集气系统+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003），外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

(含2024年修改单)《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发<焦作市2026年蓝天保卫战实施方案>的通知》（焦环委办〔2026〕11号）管控要求限值要求。

废水：严格执行“雨污分流”制度。项目废水主要为冷却水。冷却水经过冷却措施冷却后循环回用，废水不外排。
3、噪声：高噪声设备采取室内布置、减振措施等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾经收集箱收集后由当地环卫部门清运处理；危险固废应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，做好“三防”措施，避免对环境造成二次污染。

5、按照环评要求，落实地下水、土壤污染防治等措施，严防地下水、土壤污染；落实环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。
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2026年6月29日拟批准的建设项目环境影响报告表











