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1．下列选项中属于职业道德作用的是(　　)。
  A、增强企业的凝聚力                     B、增强企业的离心力
  C、决定企业的经济效益                   D、增强企业员工的独立性
2．职业道德与人的事业的关系是(　　)。
  A、职业道德是人成功的充分条件
  B、没有职业道德的人不会获得成功
  C、事业成功的人往往具有较高的职业道德
  D、缺乏职业道德的人往往也有可能获得成功
3．在商业活动中，不符合待人热情要求的是(　　)。
  A、严肃待客，不卑不亢                   B、主动服务，细致周到
  C、微笑大方，不厌其烦                   D、亲切友好，宾至如归
4．(　　)是指调整劳动关系及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称。
  A、狭义的劳动法     B、广义的劳动法    
 C、职业道德         D、道德规范
5．《合同法》规定。合同当事人应遵守的原则有(　　)。
  A、平等原则          B、自愿原则
  C、公平原则          D、平等原则、自愿原则、公平原则都正确
6．下列刮刀中属于曲面刮刀的是(　　)。
  A、手握刮刀      B、挺刮刀      C、钩头刮刀      D、蛇头刮刀
7．下列选项是有色金属的是(　　)。
  A、碳素钢和轴承合金                     B、碳素钢和铸铁
  C、轴承钢和铸铁                         D、铝合金
8．A4图纸幅面的宽度和长度是(　　)。
  A、594×841     B、420×594      C、297×420      D、210×297
9．当采用基轴制时其基本偏差是(　　)。
  A、上偏差       B、下偏差       C、零偏差       D、不能确定
10．汽车液压动力转向系统的原始动力来自(　　)。
  A、蓄电池           B、马达             C、发动机           D、油泵
11．主要对汽车进行局部举升的装置是(　　)。
  A、举升器        B、千斤顶        C、木块         D、金属块
12．座位在9座以上（包括驾驶员座位在内）的载客汽车称为(　　)。
  A、小型乘用车       B、普通乘用车       C、高级乘用车       D、客车
13．四冲程汽油机和柴油机具有相同的(　　)。
  A、混合气形成方式                       B、压缩比
  C、着火方式                             D、工作行程
14．四冲程发动机凸轮轴正时齿轮齿数是曲轴正时齿轮的(　　)倍。
  A、1                B、2                C、3                D、4
15．当冷却水温高于(　　)℃时，节温器主阀门全开，副阀门全关，冷却水在全部流经散热器进行水的大循环，使发动机保持正常工作温度。
  A、36               B、56               C、66               D、86
16．当汽车正常行驶时，差速器不起差速作用时，两半轴(　　)。
  A、转速相同     B、差速        C、速度趋于零      D、速度等于零
17．目前汽车电控系统中广泛应用的进气歧管压力传感器是(　　)。
  A、膜盒传动式可变电感式          B、表面弹性波式
  C、电容式                       
D、膜盒传动式可变电感式、表面弹性波式、电容式都不对
18．ECU主要包括(　　)两部分。
  A、输入回路和输出回路                   B、转换器和执行器
  C、输入回路和微型计算机                 D、硬件和软件
19．全面质量管理的基本工作方法中(　　)阶段指的是总结阶段。
  A、A                B、C                C、D                D、P
20．对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为(　　)。
  A、18.5°       B、28.5°      C、38.5°        D、48.5°
21．对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为(　　)r/min时，真空度应为50~70 KPa。
  A、300~400       B、400~500        C、500~600       D、600~700
22．对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。。
  A、怠速           B、中速         C、加速          D、减速
23．GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQC水分含量大于(　　)%。
  A、0.1              B、0.2              C、0.3              D、0.4
24．汽车(　　)的行驶里程为2000~3000Km。
  A、日常维护     B、一级维护      C、二级维护      D、三级维护
25．同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 (　　)。
  A、15o          B、25o                  C、45 o                    D、60 o
26．YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为(　　)。
  A、±0.5°          B、0.5°            C、±0.6°          D、0.6°
27．待修件是指具有较好(　　)的零件。
  A、修理工艺      B、修理价值      C、使用价值       D、几何形状
28．汽车半轴套管折断的原因之一是(　　)。
  A、高速行驶                             B、传动系过载
  C、严重超载                             D、轮毂轴承润滑不良
29．以下属于汽缸盖螺纹损伤的原因的是(　　)。
  A、装配时螺栓没有拧正                   B、异物碰撞
  C、工具使用不当                         D、汽缸盖过小
30．以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　　)。
  A、装配时螺栓没有拧正                   B、异物碰撞
  C、工具使用不当                         D、汽缸盖过小
31．以下属于曲轴变形的主要原因的是(　　)。
  A、机油压力过高                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩
  C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、曲轴轴承磨损
32．桑塔纳2000型轿车的缸盖平面翘不大于(　　)mm。
  A、0.10           B、0.15           C、0.20           D、0.05
33．确定发动机曲轴修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑(　　)对修理尺寸的影响。
  A、裂纹            B、弯曲            C、连杆           D、轴瓦
34．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，气门导管与承孔的配合过盈量一般为(　　)mm。
  A、0.01～0.04     B、0.01～0.06     C、0.02～0.04     D、0.2～0.06
35．根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802－83）的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为(　　)mm。
  A、0.02           B、0.04           C、0.06           D、0.08
36．若弯曲度超过0.03mm，摆差超过(　　)mm，应予冷压校直。
  A、0.02          B、0.05           C、0.06           D、0.08
37．(　　)用于调节燃油压力。
  A、油泵        B、喷油器      C、油压调节器     D、油压缓冲器
38．如翼片式空气流量计翼片卡滞，会导致(　　)。
  A、油耗过高                             B、油耗过低
  C、发动机爆燃                           D、发动机加速迟缓
39．如水温传感器线路断路，会导致(　　)。
  A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车
40．节气门体过脏会导致(　　)。
  A、不易起动     B、怠速不稳      C、加速不良      D、减速熄火
41．一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　　)V。
  A、5                B、12               C、24               D、42
42．开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　　)。
  A、不能起动      B、怠速过高      C、怠速不稳      D、减速不良
43．超声波式卡尔曼涡旋式空气流量计的输出信号是(　　)。
  A、连续信号      B、数字信号      C、模拟信号      D、固定信号
44．进气温度传感器安装在(　　)。
  A、进气道上      B、排气管上     C、水道上        D、油底壳上
45．当气流温度超过(　　)℃时，风扇离合器处于啮合状态。
  A、25             B、45             C、65            D、85
46．水泵在泵轴处设有(　　)，其作用是确定水封是否漏水和排出水泵漏出的水。
  A、溢水孔         B、传感器        C、加油孔        D、检测孔
47．风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有(　　)。
  A、导流罩        B、散热片        C、分流板        D、鼓风机
48．高速发动机普遍采用(　　)火花塞。
  A、标准型        B、突出型       C、细电极型      D、铜心宽热值型
49．JV发动机分电器安装在发动机的(　　)。
  A、前端             B、后端             C、侧面             D、下面
50．丰田威驰发动机采用的是(　　)点火线圈。
  A、开磁路       B、闭磁路      C、A、B都正确    D、A、B都不正确
51．一般来说，高能点火系统采用的火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为(　　)。
  A、0.35～0.45   B、0.45～0.55    C、0.70～0.90    D、1.10～1.30
52．传统点火系中，分电器的电容器的容量一般为(　　)。
  A、0.15～0.25μF    B、0.15～0.25μF    
C、0.15～0.25F      D、0.15～0.25mF
53．桑塔纳DQ171型点火线圈二次绕组的电阻为(　　)Ω。
  A、1400～2500     B、2400～3500    C、3400～4500    D、4400～5500
54．关于火花塞检测,甲说：定期或在对某缸火花塞性能有怀疑时，可进行单缸断火试验。乙说：根据发动机运转情况判断火花塞的好坏，若性能不良或有明显损坏时，一般应予更换。对于以上说法(　　)。
  A、甲正确        B、乙正确      C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
55．起动发动机时，每次接通起动机的时间不应超过(　　)s。
  A、5             B、10            C、15            D、20
56．热车起动困难主要的原因是(　　)。
  A、供油不足      B、火花塞有故障    C、点火过早     D、混合气过浓
57．化油器发动机油路产生气阻将导致发动机(　　)。
  A、运行不稳       B、不能启动        C、爆振         D、冒黑烟
58．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　)。
  A、第二缸        B、相邻缸       C、中央高压线       D、化油器
59．(　　)导致发动机回火。
  A、混合气过稀       B、混合气过浓   
 C、点火电压过高     D、点火电压过低
60．关于避免爆震的措施,甲说：降低进气温度；乙说：提前点火时刻。对于以上说法(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确      D、甲乙都不正确
61．关于发动机功率不足的原因,甲说：燃油管道有阻塞或燃油有水分；乙说：汽油泵有故障。对于以上说法(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
62．关于发动机缺火。甲说：发动机点火线圈失效可导致发动机缺火。乙说：发动机点火器损坏可导致发动机缺火。二人中正确的是(　　)。
  A、甲       B、乙        C、二者都正确       D、二者都不正确
63．电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是(　　)系统组成部分。
  A、供气             B、供油             C、控制             D、空调
64．电控燃油系统中，燃油压力通过(　　)调节。
  A、喷油器       B、燃油泵        C、压力调节器       D、输油管
65．发动机微机控制系统主要由信号输入装置、(　　)、执行器等组成。
  A、传感器                               B、电子控制单元（ECU）
  C、中央处理器（CPU）                    D、存储器
66．柴油车废气排放检测的是(　　)。
  A、CO           B、HC        C、CO和HC           D、烟度值
67．检测汽油车废气时，应清除取样探头上残留的(　　)，以保证检测的准确性。
  A、CO               B、HC               C、CO和HC           D、NO
68．电控汽油喷射发动机回火是指汽车行驶中，发动机有时回火，动力(　　)。
  A、明显下降      B、不变        C、有所下降       D、下降或不变
69．用(　　)检查电控燃油汽油机各缸是否工作。
  A、数字式万用表       B、单缸断火法      
 C、模拟式万用表       D、双缸断火法
70．(　　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。
  A、烟度计       B、废气分析仪       C、示波器         D、万用表
71．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　　)。
  A、驾驶室内      B、驾驶室外      C、高压管路内     D、风道内
72．用诊断仪对发动机进行检测，点火开关应(　　)。
  A、关闭        B、打开        C、位于启动档     D、位于锁止档
73．柴油机喷油器(　　)实验，以每秒3次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。
  A、倾斜性         B、压力         C、密封性        D、防漏
74．桑塔纳2000GLI型轿车的AFE发动机，在怠速状态下，取下真空管软管，燃油压力应为(　　)KPa。
  A、200±20      B、250±20       C、300±20       D、400±20
75．EQ1092F车的普通轮胎前束值应为(　　)mm，子午线轮胎的前束值应为1～3mm。
  A、1～5        B、6～10        C、11～15        D、16～20
76．液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数大于9的载客汽车踏板行程应不得超过(　　)mm。
  A、80               B、100              C、120              D、150
77．总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，空载检验时制动距离要求≤(　　)m。
  A、8                B、18               C、28               D、38
78．对于允许挂接挂车的汽车，其驻车制动装置必须能使汽车列车在满载状态下时能停在坡度(　　)% 的坡道上 。
  A、2                B、5                C、8                D、12
79．液压制动泵的安装程序是：安装真空助力器、制动主缸、(　　)和制动踏板。
  A、制动传动装置   B、拉杆       C、制动分泵         D、制动软管
80．解放CA1092型汽车制动蹄摩擦衬片表面铆钉头深度小于(　　) mm。
  A、0.05             B、0.08             C、0.5              D、0.8
81．变速器自锁装置的主要作用是防止(　　)。
  A、变速器乱档                           B、变速器跳档
  C、变速器误挂倒档                       D、挂档困难
82．变速器验收时各密封部位不得漏油，润滑油温度不得越过室温(　　)℃。
  A、40               B、50               C、80               D、90
83．制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，应调整(　　)。
  A、制动踏板高度                         B、制动气室压力
  C、储气筒压力                           D、制动底板上的偏心支承
84．当发动机与离合器处于完全接合状态时，变速器的输入轴(　　)。
  A、不转动                               B、高于发动机转速
  C、低于发动机转速                       D、与发动机转速相同
85．用百分表测量变速器倒挡轴的径向跳动量要求不大于(　　)mm，使用极限为0.06mm。
  A、0.020            B、0.025            C、0.030            D、0.035
86．装备手动变速器的汽车，可安装(　　)来减小换挡所引起的齿轮冲击。
  A、同步器        B、差速器       C、离合器       D、制动器
87．(　　)用于控制油路，使自动变速器油只能朝一个方向流动。
  A、主调节阀      B、手动阀       C、换挡阀        D、单向阀
88．单级主减速器(　　)齿轮安装在差速器壳上。
  A、主动圆锥       B、从动圆锥       C、行星         D、半轴
89．差速器壳上安装着行星齿轮、半轴齿轮、从动圆锥齿轮和行星齿轮轴，其中不属差速器的是(　　)。
  A、行星齿轮      B、半轴齿轮    C、从动圆锥齿轮     D、行星齿轮轴
90．桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。
  A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30
91．正确的主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕应位于齿长方向偏向(　　)端，齿高方向偏向顶端。
  A、小       B、大     C、中            D、小、大、中都不正确
92．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮接触痕迹的长不小于齿长的(　　)％。
  A、50               B、60               C、70               D、75
93．前驱动轿车的半轴上均安装(　　)万向节。
  A、普通             B、十字轴           C、准等速           D、等速
94．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮(　　)为0.15～0.50mm。
  A、长度        B、宽度       C、厚度             D、啮合间隙
95．前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　　)N。
  A、20               B、15               C、10               D、5
96．轿车的轮辋一般是(　　)。
  A、深式        B、平式         C、可拆式       D、圆形式
97．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过(　　)。
  A、2°              B、4°              C、5°              D、3°
98．解放CA1092型汽车采用的空气压缩机是(　　)。
  A、单缸风冷式     B、双缸风冷式    C、单缸水冷式     D、双缸水冷式
99．对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，加力气室互相沟通，又具有一定的(　　)，膜片、推杆、辅助缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。
  A、大气压力         B、压力             C、真空度           D、推力
100．东风EQ1092型汽车双回路气压制动传动装置由(　　)和控制装置两部分组成。
  A、气泵        B、制动踏板     C、制动杆      D、制动气室
101．双回路液压制动系统中任一回路失效，此时(　　)。
  A、主腔不能工作     B、踏板行程减小     
C、踏板行程不变     D、制动效能降低
102．东风EQ1092型汽车的制动气压为(　　)KPa。
  A、700～740         B、700              C、750              D、800
103．以下(　　)总成，在FIAT650型汽车制动传动装置中装备有此装置。
  A、真空助力器       B、真空增压器       
C、空气增压器       D、空气助力器
104．下列(　　)不装备真空助力式液压制动传动装置。
  A、桑塔那2000轿车                       B、奥迪100型轿车
  C、捷达轿车                              D、跃进1061汽车
105．安装好制动凸轮轴后，应使两轴轴向间隙不大于(　　)mm。
  A、0.6              B、0.7              C、0.65             D、0.5
106．检查制动器弹簧时,用(　　)测量，其弹力不得小于规定值。
  A、弹簧称      B、地磅             C、角尺             D、张紧计
107．制动钳体缸筒与活塞的(　　)配合间隙应小于0.15mm。
  A、极限             B、理想             C、最小             D、理论
108．捷达轿车驻车制动器是(　　)。
  A、气压式        B、综合式         C、液力式        D、人力式
109．汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不超过(　　)mm。
  A、0.5              B、0.05             C、0.15             D、0.10
110．(　　)不是转向沉重的原因。
  A、转向梯形横、直拉杆球头配合间隙过小
  B、转向器转向轴弯曲或管柱凹瘪相互摩擦
  C、前轮前束过大或过小
  D、转向器摇臂与衬套间隙过小
111．关于引起高速打摆现象的主要原因。甲认为：车架变形是打摆现象的主要原因。乙认为：前减振器失效是其中原因之一。丙认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(　　)。
  A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错
112．动力转向液压助力系统缺少液压油会导致(　　)。
  A、行驶跑偏      B、转向沉重      C、制动跑偏      D、不能转向
113．关于装备动力转向系统的汽车方向发飘或跑偏的原因。甲认为：分配阀反作用弹簧过软或损坏就是方向发飘或跑偏的根本原因。乙认为：流量控制阀被卡住是其中之一。丙认为：阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置是其中之一。看法正确的是(　　)。
  A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错
114．关于汽车动力转向左右转向力不一致的原因。甲认为：分配阀的滑阀偏离中间位置只是转向左右转向力不一致的原因。乙认为：分配阀的滑阀虽在中间位置但与阀体台阶的间隙大小不一致是其中之一。丙认为：滑阀内有脏物阻滞是其中之一。看法正确的是(　　)。
  A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错
115．(　　)是车身倾斜的原因。
  A、后桥异响                             B、主销变形
  C、车架轻微变形                         D、单侧悬挂弹簧弹力不足
116．下列(　　)是行驶中有异响的原因。
  A、减振器性能减弱                       B、前悬挂移位
  C、单侧悬挂弹簧弹力不足                 D、弹簧折断
117．(　　)不是汽车行驶跑偏的原因。
  A、减振器性能减弱                       B、前悬挂移位
  C、单侧悬挂弹簧弹力不足                 D、车架变形
118．关于制动跑偏、甩尾的原因。甲认为：车架变形是制动跑偏、甩尾的原因。乙认为：单侧悬挂弹簧弹力不足是其中之一。丙认为：前悬挂弹簧弹力不足是其中之一。看法正确的是(　　)。
  A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错
119．(　　)是汽车轮胎中央磨损的原因。
  A、轮胎气压过高                         B、轮胎气压过低
  C、车轮转向角不正确                     D、车轮前束不正确
120．(　　)导致气压制动系制动失效。
  A、空气压缩机润滑不良                   B、制动踏板行程过小
  C、制动踏板自由行程过小                 D、空气压缩机传动带打滑
121．(　　)不是气压制动系统制动不良的原因。
  A、制动总泵、制动踏板行程调整不当
  B、空气压缩机传动带打滑
  C、制动阀调整不当
  D、制动蹄摩擦片沾有油污、水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大
122．制动甩尾的原因有(　　)。
  A、制动阀调整不当                       B、两后轮制动间隙过小
  C、两后轮制动气室制动管路漏气           D、前桥悬架弹簧弹力不一致
123．(　　)不是制动拖滞的原因。
  A、制动踏板轴卡滞
  B、两轮制动间隙不一致
  C、制动阀排气阀间隙过小或排气阀门橡胶老化、变形而堵塞排气口
  D、制动蹄回位弹簧折断或弹力不够
124．下列(　　)是液压制动系制动不良的原因。
  A、总泵旁通孔或回油孔堵塞               B、制动蹄回位弹簧过软、折断
  C、液压制动系统中有空气                 D、制动管路凹瘪堵塞
125．汽车离合器液压操纵系统漏油或有空气，会引起(　　)。
  A、离合器打滑                           B、离合器分离不彻底
  C、离合器异响                           D、离合器结合不柔合
126．对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板，始终到底且无力是因为(　　)。
  A、制动主缸皮碗损坏、顶翻               B、制动蹄片和制动鼓间隙过大
  C、制动系统渗入空气或制动液气化         D、制动液牌号不对
127．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　　)r/min时，点火提前角应为13°±1°。
  A、600              B、800              C、1000             D、1200
128．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火提前角应为(　　)°。
  A、3                B、5                C、7                D、9
129．(　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。
  A、抽真空           B、充氟试漏         C、加压             D、测试压力
130．不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(　　)。
  A、电解液不纯                           B、蓄电池长期存放
  C、正负极柱导通                         D、电解液不足
131．无触点电子点火系采用点火信号传感器取代传统点火系中的(　　)。
  A、断电触点      B、配电器      C、分电器           D、点火线圈
132．按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置6～8h后，再将液面高度调整到高出极板(或防护片）顶部(　　)mm。
  A、5～10         B、10～15        C、15～20        D、20～25
133．汽车启动机电磁开关将启动机主电路接通后，活动铁芯靠(　　)线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。
  A、吸拉                            B、保持
  C、吸拉和保持                      D、吸拉、保持、吸拉和保持都不是
134．启动机换向器圆周上径向跳动量超过0.05mm，应在(　　)上修复。
  A、车床             B、压力机           C、磨床             D、铣床
135．验收发电机时，检查其有无机械和电路故障，可采取(　　)试验。
  A、负载             B、启动             C、空转             D、手动
136．HCFC类制冷剂包括R22、R123、(　　)等。
  A、R133             B、R143             C、R153             D、R163
137．在汽车制冷循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制冷剂是(　　)状态。
  A、高温高压液体     B、低温低压液体     
C、低温高压气体     D、高温低压液体
138．制冷剂离开压缩机时的状态为(　　)。
  A、低压过热蒸气     B、低压过冷蒸气     C、高压过热蒸气     D、高压过热蒸气
139．使用汽车空调时，下列(　　)影响制冷效果。
  A、乘客过多         B、汽车快速行驶     
C、大负荷           D、门窗关闭不严
140．关于汽车电流表，甲说电流表指示值表明发电机是否正常工作。乙说电流表指示值表明蓄电池充电状况。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确           B、乙正确           
C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
141．关于车速里程表，甲说车速里程表的车速表动力源来自变速器的输入轴；乙说车速里程表的里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确        B、乙正确      C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
142．关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路；乙说充电电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭铁不良。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确       C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
143．关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机电枢轴弯曲与磁极碰擦；乙说启动机运转无力的原因可能是电枢绕组或磁场绕组短路。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确       B、乙正确      C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
144．关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落；乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工作不良。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确        B、乙正确      C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
145．(　　)可导致发电机异响。
  A、转子与定子之间碰擦                   B、碳刷过短
  C、定子短路                             D、转子短路
146．关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说原因主要在主回路接触盘的行程过小。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确       B、乙正确       C、甲乙都正确      D、甲乙都不正确
147．关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点烧结；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器短路。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
148．关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器皮带盘与压力板接合面磨损严重而打滑；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器从动压力板连接半圆键松脱。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确       B、乙正确      C、甲乙都正确      D、甲乙都不正确
149．发动机水温过高报警灯报警开关安装在(　　)上。
  A、水道        B、发动机曲轴箱     C、气门室罩盖       D、节气门体
150．当机油压力低于(　　)Mpa以上时,机油压力过低报警灯报警开关触点闭合,报警灯亮。
  A、0.03~0.15     B、0.15~0.30     C、0.30~0.45      D、0.45~0.60
151．真空荧光管的阳极接至电源(　　)极，阴极与电源(　　)相接时，便获得了一定的电压，从而显示出所要看到的内容。
  A、＋     －    B、－     ＋      C、＋     ＋      D、－     －
152．(　　)导致左后侧电动车窗都不能升降。
  A、熔断器故障                           B、前乘客侧开关故障
  C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障
153．(　　)导致驾驶员电动座椅不能动。
  A、熔断器故障                           B、主控开关搭铁不良
  C、主控开关搭铁线断路                   D、驾驶员侧开关故障
154．(　　)只能导致右侧电动后视镜不能动。
  A、熔断器故障                           B、右侧电动机电路断路
  C、左侧后视镜电动机故障                 D、左侧后视镜电动机故障
155．(　　)导致所有车门锁都不能工作。
  A、电源导线断路                         B、左侧电动车门锁电路断路
  C、右侧电动车门锁故障                   D、左侧后电动车门锁故障
156．(　　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。
  A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障
  C、遥控器故障                           D、开关故障
157．(　　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。
  A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障
  C、遥控器故障                           D、开关故障
158．(　　)不能导致左后侧电动车门锁不能锁定。
  A、熔断器故障       B、开关故障         C、搭铁不良         D、点火开关故障
159．(　　)能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。
  A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障
  C、遥控器故障                           D、搭铁线故障
160．(　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启两扇车门。
  A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障
  C、乘客侧开关故障                       D、搭铁不良
161．职业道德是一种(　　)的约束机制。
  A、强制性        B、非强制性       C、自愿的        D、随意的
162．职业道德通过(　　)，起着增强企业凝聚力的作用。
  A、协调员工之间的关系    B、增加职工福利    
C、为员创造发展空间      D、调节企业与社会的关系
163．坚持办事公道，要努力做到(　　)。
  A、公私分开     B、有求必应      C、公正公平      D、公开办事
164．企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　　)。
  A、约束人的体现       B、由经济活动决定的  
C、人为的规定         D、追求利益的体现
165．(　　)是指调整劳动关系及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称。
  A、狭义的劳动法     B、广义的劳动法    
 C、职业道德         D、道德规范
166．(　　)是国家对消费者进行保护的前提和基础。
  A、消费者的义务             B、消费者的权力    
C、消费者的生产资料         D、消费者的生活资料
167．细刮比粗刮时(　　)。
  A、刀痕要窄，行程要长         B、刀痕要宽，行程要长   
C、刀痕要窄，行程要短         D、刀痕要宽，行程要短
168．汽车轮胎尺寸规格标记在胎侧，比如9.00 R 20 ，其中R表示(　　)。
  A、无内胎轮胎       B、普通斜交轮胎    
 C、子午线轮胎       D、混合花纹轮胎
169．球轴承的拆卸选用(　　)拉器。
  A、四爪拉器         B、球轴承拉器       
C、通用拉器         D、半轴套筒拉器
170．用于高寒地区冬季使用的清洗机是(　　)。
  A、门式清洗机         B、盘式清洗机      
 C、常温高压清洗机     D、热水清洗机
171．运动型轿车和方程式赛车多采用的布置形式是(　　)。
  A、发动机后置后轮驱动                   B、发动机中置后轮驱动
  C、发动机前置前轮驱动                   D、发动机前置后轮驱动
172．四冲程汽油机和柴油机具有相同的(　　)。
  A、混合气形成方式     B、压缩比    C、着火方式      D、工作行程
173．全支撑式曲轴的主轴径总数比连杆轴径(　　)。 
A、少一个   B、少两个 C、多一个     D、多两个
174．四冲程发动机凸轮轴正时齿轮齿数是曲轴正时齿轮的(　　)倍。 
A、1    B、2       C、3       D、4
175．变速器的组成部分中用于传递转矩并改变转矩方向的是(　　)。
  A、壳体       B、同步器      C、齿轮传动机构     D、操纵机构
176．转向桥和(　　)属于从动桥。
A、驱动桥     B、转向驱动桥     C、支持桥       D、后桥
177．(　　)附装在分电器外壳上，与断电器触点并联。且其作用是减小断电器断开的电火花，防止触点烧蚀，提高二次电压。
  A、配电器       B、电容器       C、断电器      D、电阻器
178．因磁脉冲式转速传感器的转子有24个凸齿，故分电器轴转一圈产生(　　)个脉冲信号。
  A、12            B、24           C、36          D、48
179．关于灭火器的使用正确的是(　　)。
  A、应将灭火器放在离可能发生火灾最近的地方    
B、不要把灭火器放在靠近门口的地方
  C、拉开灭火器开关前应使自己尽可能远离火源     
D、灭火器要专物专用,定期保养
180．对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为(　　)。
  A、18.5°     B、28.5°     C、38.5°      D、48.5°
181．对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为(　　)r/min时，真空度应为50~70 KPa。
  A、300~400       B、400~500      C、500~600     D、600~700
182．(　　)用于测量发动机无负荷功率及转速。
  A、汽车无负荷测功表         B、气缸压力表       
C、发动机转速表             D、发动机分析仪
183．气门座圈承孔的圆度误差应小于 (　　)mm。
A、0.02       B、0.04        C、0.06        D、0.08
184．对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。 A、前        B、后     C、第一道      D、第二道
185．YC6105QC型柴油机所用的CKBL68S001型喷油器的喷油压力应为(　　)MPa。
  A、20.0±5     B、23.0±5       C、25.0±5        D、26.0±5
186．待修件是指具有较好(　　)的零件。
A、修理工艺    B、修理价值      C、使用价值    D、几何形状
187．发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　　)略偏向排气门一侧。
  A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面
188．以下属于汽缸盖螺纹损伤的原因的是(　　)。
  A、装配时螺栓没有拧正      B、异物碰撞      
C、工具使用不当            D、汽缸盖过小
189．以下属于汽缸体腐蚀的主要原因的是(　　)。
  A、冷却液加注过多                  B、使用了不符合要求的冷却液
  C、汽车工作条件恶劣                D、汽车长时间超时间超负荷工作
190．发动机变形将导致其与轴承孔轴线(　　)的变化。
  A、平行度      B、垂直度       C、同轴度      D、对称度
191．以下不属于曲轴变形的主要原因的是(　　)。
  A、曲轴受到冲击                B、按规定力矩拧紧螺栓力矩    
C、未按规定力矩拧紧螺栓        D、材料缺陷
192．以下不属于凸轮轴变形的主要原因的是(　　)。
  A、曲轴受到冲击                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩
  C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、材料缺陷
193．桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为(　　)MPa，各缸压力差应小于(　　)MPa。
  A、0.70、0.3      B、0.75、0.25     C、0.75、0.3     D、0.70、0.25
194．发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用(　　)来测量。
  A、游标卡尺     B、百分表      C、外径分厘卡    D、内径分厘卡
195．发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生(　　)误差。
  A、圆度       B、圆柱度      C、圆跳动        D、圆度和圆柱度
196．根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802－83）的技术要求，补偿修复主轴轴颈时不可采用(　　)方法。
  A、金属丝喷涂       B、气焊             C、镀铬             D、镀铁
197．若弯曲度超过0.03mm，摆差超过(　　)mm，应予冷压校直。
  A、0.02             B、0.05             C、0.06             D、0.08
198．铰削EQ6100－1气门座时，应选用(　　)铰刀铰削15°上斜面。
  A、45°             B、75°             C、15°             D、25°
199．(　　)用于减小燃油压力波动。  
A、油泵      B、喷油器     C、油压调节器   D、油压缓冲器
200．喷油器开启持续时间由(　　)控制。
  A、电控单元                  B、点火开关       
C、曲轴位置传感器            D、凸轮轴位置传感器
201．如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　　)。
  A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车
202．如水温传感器线路断路，会导致(　　)。
  A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车
203．低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。
  A、2～3       B、5～10        C、12～15      D、50～100
204．进气温度传感器安装在(　　)。
A、进气道上    B、排气管上      C、水道上           D、油底壳上
205．当气流温度超过(　　)℃时，风扇离合器处于啮合状态。
  A、25           B、45         C、65         D、85
206．(　　)的作用是密封冷却液以免泄漏，同时将冷却液与水泵轴承隔离，以保护轴承。
  A、水封             B、叶轮             C、泵轴             D、轴承
207．CA1091发动机机油泵安装在发动机的(　　)。
  A、前端             B、后端             C、侧面             D、上方
208．东风EQ1090E型汽车装用的附加电阻线电阻值约为(　　)Ω。
  A、1                B、1.25             C、1.5              D、1.7
209．发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在(　　)℃。
  A、200～300      B、300～400      C、500～600     D、600～700
210．传统点火系中，分电器的电容器的容量一般为(　　)。
  A、0.15～0.25μF    B、0.15～0.25μF    
C、0.15～0.25F      D、0.15～0.25mF
211．离心提前装置在分电器轴固定不动时，使凸轮向其(　　)转至极限，放松时应立即回原位。
  A、工作方向         B、正向             C、反向             D、侧向
212．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值为(　　)V。
  A、0.3～0.4     B、0.5～0.6      C、0.5～0.7     D、0.5～0.8
213．蓄电池电解液的浓度应为(　　)g/cm3。
  A、1.84             B、1.90             C、2.00             D、2.8
54．以下不是发动机回火的原因的是(　　)。
  A、汽油泵与气缸体间衬垫过厚          
B、汽油泵摇臂和凸轮轴凸轮靠得过近或过远
  C、进气歧管衬垫损坏                  D、排气歧管衬垫损坏
215．关于避免爆震的措施,甲说：降低进气温度；乙说：提前点火时刻。对于以上说法(　　)。
  A、甲正确     B、乙正确     C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
216．关于发动机功率不足的原因,甲说：点火正时不正确；乙说：高压火弱。对于以上说法(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确     C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
217．(　　)会导致连杆轴承产生异响。
  A、连杆轴承间隙过小                     B、连杆材质不符合要求
  C、润滑系压力过大                       D、边杆轴承间隙过大
218．关于发动机缺火。甲说：发动机分电器失效可导致发动机缺火。乙说：发动机点火器损坏可导致发动机缺火。二人中正确的是(　　)。
  A、甲         B、乙         C、二者都正确       D、二者都不正确
219．(　　)不是电控燃油系统的电子控制系统组成部分。
  A、节气门位置传感器        B、曲轴位置传感器    
C、怠速旁通阀              D、进气压力传感器
220．与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机功率提高(　　)%。
  A、5～10            B、10～15           C、15～20           D、20
221．1995年7月10日后定型柴油汽车，烟度值排放应小于(　　)FSN。
  A、5.0              B、4.5              C、4.0              D、3.5
222．电控汽油喷射发动机回火是指汽车行驶中，发动机有时回火，动力(　　)。
  A、明显下降         B、不变             
C、有所下降         D、下降或不变
223．(　　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。
  A、烟度计       B、废气分析仪       C、示波器        D、万用表
224．配备测试卡的诊断仪，测试不同的车时，应选用(　　)的测试卡。
  A、故障诊断      B、相同      C、不同尺寸       D、不同型号
225．打开桑塔纳2000GLS型轿车点火开关，用数字式万用表的直流电压挡测量(　　)的电压，可检查电子控制器的故障。
  A、点火控制器          B、点火线圈          
C、霍尔传感器          D、点火控制器或点火线圈
226．以下属于混合气过浓引发的故障的是(　　)。
  A、发动机不能起动        B、发动机怠速不稳     
 C、发动机加速不良        D、发动机减速不良
227．改善喷油器喷雾质量可降低柴油机排放污染物中(　　)的含量。
  A、碳烟             B、水               C、二氧化硫         D、氮
228．柴油机喷油器(　　)实验，以每秒3次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。
  A、倾斜性           B、压力             C、密封性           D、防漏
229．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　)之间。
  A、燃油泵        B、燃油滤清器     C、分配油管      D、喷油器
230．EQ1092F车的普通轮胎前束值应为1～5 mm，子午线轮胎的前束值应为(　　)mm。
  A、1～3         B、6～9       C、11～14       D、16～29
231．二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎气压应符合规定：前轮180°kPa，后轮(　　)kPa；车轮动不平衡量为零。
  A、190              B、200              C、300              D、400
232．用手施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　　)N。
  A、100              B、200              C、400              D、600
233．液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于制动器装有自动调整间隙装置的车辆的踏板行程不得超过踏板全行程的(　　)。
  A、1/4              B、2/4              C、3/4              D、4/5
234．(　　)在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤20m。
  A、货车          B、客车         C、乘用车        D、特种车
235．制动主缸装配前，用(　　)清洗缸壁。
  A、酒精         B、汽油         C、柴油        D、防冻液
236．解放CA1092型汽车制动蹄摩擦衬片表面铆钉头深度小于(　　) mm。
  A、0.05           B、0.08         C、0.5         D、0.8
237．变速器验收时，各档噪声一般均不得高于(　　)dB。
  A、83            B、85          C、88         D、90
238．膜片弹簧式离合器的分离杠杆的平面度误差不得大于(　　)mm。
  A、0.1          B、0.3          C、0.5          D、0.7
239．制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，应调整(　　)。
  A、制动踏板高度     B、制动气室压力       
C、储气筒压力       D、制动底板上的偏心支承
240．桑塔纳2000型轿车离合器踏板自由行程为(　　)mm。
  A、5～15      B、15～20      C、30～40       D、40～45
241．变速器在换档过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的(　　)达到相同，才能顺利地挂上档。
  A、角速度      B、线速度       C、转速        D、圆周速度
242．用百分表测量变速器倒挡轴的径向跳动量要求不大于(　　)mm，使用极限为0.06mm。
  A、0.020            B、0.025            C、0.030            D、0.035
243．变速器不常接合齿轮齿厚磨损不得超过(　　)mm。
  A、0.20             B、0.25             C、0.30             D、0.40
244．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差为(　　)mm。
  A、0.20             B、0.15             C、0.10             D、0.08
245．东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。
  A、3                B、4                C、5                D、6
246．进行自动变速器失速试验时,时间不得超过(　　)s。
  A、5                B、10               C、15               D、20
247．差速器壳上安装着行星齿轮、半轴齿轮、从动圆锥齿轮和行星齿轮轴，其中不属差速器的是(　　)。
  A、行星齿轮      B、半轴齿轮      C、从动圆锥齿轮     D、行星齿轮轴
248．桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。
  A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30
249．正确的主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕应位于齿长方向偏向(　　)端，齿高方向偏向顶端。
  A、小          B、大          C、中         D、小、大、中都不正确
250．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙不大于(　　)mm。
  A、0.10             B、0.20             C、0.25             D、0.30
251．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥(　　)齿轮与突缘键槽的侧隙不大于0.20mm。
  A、从动          B、主动          C、锥          D、双曲线
252．装传动轴时，十字轴轴颈如有压痕，压痕不严重且不在传力面时，可将十字轴由原装配位置旋转(　　)°装复。
  A、30        B、60        C、80      D、90
253．转向节各部位螺纹的损伤不得超过(　　)。
  A、一牙             B、二牙             C、三牙             D、四牙
254．轮胎的尺寸34×7，其中×表示(　　)。
  A、低压胎        B、高压胎      C、超低压胎       D、超高压胎
255．对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。
  A、钢板弹簧      B、轴          C、车轮        D、轮胎
256．桑塔纳2000型轿车的双回路液压制动装置采用的是(　　)配合。
  A、前独立式      B、后独立式      C、交叉式       D、非交叉式
257．双腔制动主缸中，前活塞回位弹簧比后活塞回位弹簧的弹力(　　)。
  A、大         B、小          C、相等        D、大、小、相等都可能
258．真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　　)。
  A、真空助力器    B、真空增压器    C、空气增压器    D、空气助力器
259．关于重型车采用的制动增压装置，甲说重型汽车易采用空气增压装置。乙说重型汽车易采用助力式液压装置。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确       B、乙正确      C、甲乙都正确    D、甲乙都不正确
260．制动距离过长，应调整(　　)。
  A、制动踏板高度     B、制动气室压力         
C、储气筒压力       D、制动底板上的偏心支承
261．检查制动器弹簧时,用(　　)测量，其弹力不得小于规定值。
  A、弹簧称        B、地磅         C、角尺        D、张紧计
262．桑塔纳轿车驻车制动器是(　　)。
A、气压式   B、综合式    C、液力式    D、人力式
263．在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　　)。
  A、主缸高于轮缸     B、主缸低于轮缸     
C、轮缸主缸相同     D、不确定
264．(　　)是导致转向沉重的主要原因。
  A、转向轮轮胎气压过高    B、转向轮轮胎气压过低     
 C、汽车空气阻力过大      D、汽车坡道阻力过大
265．(　　)是行驶跑偏的原因。
  A、两前轮胎气压差过大               B、车架变形或铆钉松动
  C、转向节主销与衬套间隙过大         D、减振器失效，前钢板弹力不一致
266．关于引起低速打摆现象的主要原因。甲认为：前束过大、车轮外倾角、主销后倾角变小就是打摆现象的主要原因。乙认为：转向器啮合间隙过大是其中原因之一。丙认为：转向节主销与衬套间隙过大是其中原因之一。看法正确的是(　　)。
  A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错
267．动力转向液压助力系统缺少液压油会导致(　　)。
  A、行驶跑偏      B、转向沉重       C、制动跑偏      D、不能转向
268．(　　)不是动力转向系统方向发飘或跑偏的原因。
  A、分配阀反作用弹簧过软或损坏        
B、缺液压油或滤油器堵塞
  C、流量控制阀被卡住                 
D、阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置
269．(　　)不是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。
  A、缺液压油或滤油器堵塞
  B、分配阀的滑阀偏离中间位置
  C、分配阀的滑阀虽在中间位置但与阀体台阶的间隙大小不一致
  D、滑阀内有脏物阻滞
270．(　　)不是车身倾斜的原因。
  A、车架轻微变形         B、单侧悬挂弹簧弹力不足           
 C、减振器损坏           D、轮胎气压不平衡
271．汽车车架变形会导致汽车(　　)。
  A、制动跑偏         B、行驶跑偏          
C、制动甩尾         D、轮胎变形
272．下列(　　)是制动甩尾的原因。
  A、前悬挂弹簧弹力不足         B、轮胎异常磨损      
C、减振器性能减弱             D、单侧悬挂弹簧弹力不足
273．(　　)不是轮胎异常磨损的原因。
  A、减振器性能减弱       B、主销后倾角改变      C、轮胎气压不平衡       D、单侧悬挂弹簧弹力不足
274．(　　)不是无气压或气压低引起气压制动系制动失效的原因。
  A、空气压缩机损坏或供气量小             B、制动器室膜片破裂
  C、空气压缩机传动带打滑                 D、单向阀卡滞或制动管路堵塞
275．(　　)导致气压制动系制动失效。
  A、空气压缩机润滑不良       B、制动踏板行程过小     
C、制动踏板自由行程过小     D、空气压缩机传动带打滑
276．(　　)不是气压制动系统制动不良的原因。
  A、制动总泵、制动踏板行程调整不当           B、空气压缩机传动带打滑
  C、制动阀调整不当                
D、制动蹄摩擦片沾有油污、水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大
277．两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(　　)。
  A、制动失效         B、制动跑偏         
C、制动过热         D、轮胎异常磨损
278．制动甩尾的原因有(　　)。
  A、制动阀调整不当                       B、两后轮制动间隙过小
  C、两后轮制动气室制动管路漏气           D、前桥悬架弹簧弹力不一致
279．制动踏板轴卡滞会导致汽车(　　)。
  A、制动拖滞         B、制动甩尾         
C、制动失效         D、制动过迟
280．下列(　　)不是液压制动系制动失效的原因。
  A、液压管路中有空气     B、总泵回油孔堵塞           
C、总泵皮碗老化         D、制动鼓磨损过量
281．汽车离合器液压操纵系统漏油或有空气，会引起(　　)。
  A、离合器打滑        B、离合器分离不彻底        
C、离合器异响        D、离合器结合不柔合
282．对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于(　　)。
  A、主缸皮碗破坏、顶翻              B、液压系统有空气或制动液气化
  C、液压系统有渗漏                  D、制动液牌号不对
283．汽车制动解除时，若排气缓慢或不排气而造成全车制动鼓发热，应检查(　　)。
  A、制动气室          B、制动蹄回位弹簧         
C、制动操纵机构      D、储气筒
284．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火提前角应为(　　)°。
  A、3                B、5                C、7                D、9
285．为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为100～150A，蓄电池内阻不大于(　　)mΩ；稳定电压不小于9V。
  A、5                B、10               C、20               D、50
286．(　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。
  A、抽真空       B、充氟试漏       C、加压        D、测试压力
287．不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(　　)。
  A、电解液不纯         B、蓄电池长期存放          
C、正负极柱导通       D、电解液不足
288．霍尔元件产生的霍尔电压为(　　)级。
  A、mv          B、v         C、kv         D、μv
289．按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置(　　)h后，再将液面高度调整到高出极板(或防护片）顶部10～15mm。
  A、6～8         B、5～10         C、15～20       D、20～25
290．点火模块用于控制点火线圈初级绕组的(　　)。
  A、搭铁             B、电源             C、电阻             D、电感
291．汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(　　)式单向离合器。
  A、滚柱             B、摩擦片           C、弹簧             D、带式
292．交流发电机的(　　)是产生交流电动势的。
  A、定子             B、转子             C、铁芯             D、线圈
293．汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明(　　)。
  A、发电机处于它励状态       B、发电机处于自励状态     
C、充电系统有故障           D、发电机有故障
294．汽车空调操纵面板上的A/C开关是用来控制(　　)系统的。
  A、采暖             B、通风             C、制冷             D、转换
295．关于蒸发器，甲说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于冷却室内空气。乙说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于除去空气中湿气。你认为以上观点(　　)。
A、甲正确           B、乙正确           
C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
296．关于膨胀阀，甲说膨胀阀位于蒸发器入口侧。乙说膨胀阀可将系统的高压侧与低压侧隔离开来。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确     B、乙正确     C、甲乙都正确    D、甲乙都不正确
297．检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到(　　)r/min。
  A、1000             B、1500             C、1600             D、2000
298．关于汽车电流表检修，甲说电流表只允许通过较小电流。乙说电喇叭的电流不通过电流表。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确    D、甲乙都不正确
299．关于电压表检修，甲说车载电压表读数不一定准确；乙说车载电压表的读数仅供参考。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
300．关于燃油表指示，甲说如燃油表指示“F”，表明油箱内的燃油为满箱；乙说说如燃油表指示“E”，表明油箱内的燃油为半箱。你认为以上观点(　　)。      A、甲正确       B、乙正确       C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
301．关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是风扇传动带打滑；乙说充电电流不稳的原因可能是充电系统连接导线接触不良。你认为以上观点(　　)。   
A、甲正确      B、乙正确     C、甲乙都正确    D、甲乙都不正确
302．关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　　)。   
A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
303．关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是点火顺序不对；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火电压不足。你认为以上观点(　　)。
 A、甲正确     B、乙正确      C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
304．关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落；乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工作不良。你认为以上观点(　　)。  A、甲正确      B、乙正确       C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
305．关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是可燃混合气过浓；乙说低速断火故障的原因可能是电容器断路。你认为以上观点(　　)。
A、甲正确      B、乙正确       C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
306．关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要是启动机的电磁开关不良；乙说故障的原因主要是启动机的电流过小。你认为以上观点(　　)。 A、甲正确         B、乙正确       C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
307．关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。你认为以上观点(　　)。
A、甲正确      B、乙正确      C、甲乙都正确     D、甲乙都不正确
308．关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是蓄电池存电不足。你认为以上观点(　　)。 
A、甲正确      B、乙正确       C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
309．关于喇叭触点经常烧坏故障，甲说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是喇叭触点间隙调整过小；乙说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是喇叭线圈匝间短路。你认为以上观点(　　)。
A、甲正确       B、乙正确     C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
310．关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电源线路断路。你认为以上观点(　　)。 
A、甲正确        B、乙正确     C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
311．关于空调压缩机不停转故障，甲说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调继电器故障；乙说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调开关故障。你认为以上观点(　　)。
  A、甲正确      B、乙正确     C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确
312．当机油压力低于(　　)Mpa以上时,机油压力过低报警灯报警开关触点闭合,报警灯亮。
  A、0.03~0.15    B、0.15~0.30     C、0.30~0.45     D、0.45~0.60
313．当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于(　　)Mpa以上时, 气压不足报警灯报警开关触点分开,报警灯不亮。
  A、0.05             B、0.15             C、0.30             D、0.45
314．当蓄电池液面高度低于极限值时，传感器的铅棒(　　)正电位，报警灯(　　)。
  A、无    亮     B、有    不亮    C、无     不亮    D、有     亮
315．液晶显示器件的英文缩写是(　　)。
  A、LBD              B、LCD              C、LDD              D、LED
316．(　　)导致左后侧电动车窗都不能升降。
  A、熔断器故障               B、前乘客侧开关故障    
 C、左后乘客侧开关故障       D、右后乘客侧开关故障
317．(　　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。
  A、车门锁拉杆卡住       B、车窗天线故障       
C、遥控器故障        D、搭铁线故障
318．(　　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。
  A、车门锁拉杆卡住        B、车窗天线故障         
C、遥控器故障            D、搭铁线故障
319．(　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启两扇车门。
  A、熔断器故障        B、驾驶员侧开关故障     
 C、乘客侧开关故障    D、搭铁不良
320．(　　)用于测试发电机端电压。
  A、万用表           B、气压表           
C、真空表           D、油压表


