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一、竞赛技术文件制定的依据
机电维修竞赛技术文件的制定，是以《中华人民共和国机电维修国家职业标准》中规定的中级工及以上应具备的理论知识和实际操作技能要求作为主要依据。
二、命题及分值计算方法
1、竞赛分理论和实际操作两部分竞赛，综合计算选手本人本次竞赛总成绩。
2、理论竞赛试卷满分为100分，按照参赛选手理论竞赛成绩的30%折算计入本人本次竞赛总成绩；操作竞赛满分为100分，按照参赛选手操作竞赛成绩的70%折算计入本人本次竞赛总成绩。
三、理论竞赛
采用计算机考试方式进行，考试时间为90分钟。
四、实操竞赛
1.比赛方式
根据比赛项目要求对指定比赛项目进行指定作业内容的操作。
2.比赛内容
比赛内容分为机械拆装、四轮定位检测与调整、汽车故障诊断与排除三个项目（朗逸2013款）。
3.比赛成绩
实操比赛总成绩满分为100分。其中故障诊断与排除占40分，机械拆装占30分，四轮定位占 30分。
4.比赛操作时间：机械拆装30分钟；四轮定位与调整30分钟；汽车故障诊断与排除40分钟。
五、竞赛规则
 1.机电维修排名规则
按总成绩由高到低排序，成绩不相同时，成绩分数高的名次在前；成绩相同时，总用时短的名次在前。
2.工作人员须知
1) 树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神及严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。
2) 按规定统一着装，注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉比赛指南。
3) 于赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向比赛组委会请假。
4) 熟悉比赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。
5) 保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守比赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。
6) 要求参赛选手及工作人员严格遵循防疫要求佩戴口罩、测量体温，并出示行程码、健康码，做好疫情防控工作。
3.裁判员守则
1) 裁判员必须统一着装，佩戴“裁判员”标识，仪表端庄。
2) 裁判员要严格遵守比赛规则，做到评判公正，一视同仁。
3) 严格执行各比赛项目的评分标准，杜绝随意打分。
4) 裁判员要始终坚守工作岗位，未经裁判长允许不得擅自离开。
5) 对评判工作中有争议的技术问题，突发事件，要及时向总裁判长汇报，妥善解决。
6) 耐心解答选手提出的问题，观点明确，拒绝回答涉及与比赛结果相关的问题，坚持原则。
7) 对比赛中出现的严重违纪及不安全行为应及时警告必要时终止比赛。
8) 在比赛过程中要对比赛成绩严格保密。
4.赛场规则
1) 比赛设备完好、齐全，符合赛事要求。
2) 比赛设备布置合理，符合安全规范。
3) 比赛工位应分布有序，设计合理，便于比赛组织和进行。
4) 各比赛工位有明显标志，便于参赛人员确认。
5) 比赛场地干净整洁。
6) 比赛场地应具有良好的通风，照明设施。
7) 比赛场地设置明确的待考人员集结地点。
8) 比赛场地应有紧急出口和通道，配备消防器械。并有有效的安全紧急疏散预案。
  

六、附件
附件1
“2021年焦作市技能大赛” 学生组个人赛——汽车维修技术方案
（一）比赛方式和内容
1.比赛方式
该项比赛为实操考核，实操考核根据比赛项目要求对指定项目进行相应作业内容的操作。
2.比赛内容
个人赛共3项，分别是：四轮定位与调整、发动机气门机构拆装、汽车故障诊断与排除。
1) 四轮定位与调整：车型为2012款的旗云5。成绩占实操总成绩的30%，比赛时间30分钟。
2) 发动机气门机构拆解、检查（含测量）及组装：发动机型号为科鲁兹LDE发动机。成绩占实操总成绩的30%，比赛时间30分钟。
3) 汽车故障诊断与排除：车型为2014款自动挡科鲁兹车。成绩占实操总成绩的40%，比赛时间40分钟。
（二）竞赛规则
1.参赛选手在各竞赛项的比赛工位采用抽签方式确定。
2.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，确认现场条件，根据统一指令开始比赛。
3.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示；因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权终止比赛；非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。
4.参赛选手完成实操比赛后需向裁判人员报告，裁判员停表，并记录比赛时间。
5.选手提交竞赛结果后，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收方可离开赛场。
[bookmark: _Toc278202204]（三）评分原则
1.评分方法的制订原则
大赛着眼于提高学生的实际操作技能，注重操作过程。评分时，主要考核选手在作业过程中，工具、仪器、仪表、量具选择的合理性；工具、仪器、仪表、量具使用的正确性；安全文明作业情况；全部操作的规范性；作业项目的完整性。
2.评分标准
（1）汽车运用与维修赛项
实操考核部分满分100分，具体评分标准如下：
1）四轮定位与调整（占实操分值30%）
	项目
	分值比例
	评分标准

	
作业流程、工艺
	
83.5%
	按照作业单规定完成定位作业、快速、规范、准确;流程合理、分工均等、不交叉、不碰撞、工序交换沟通清晰；

	设备、工具使用
	10%
	正确操作使用设备、工量具；

	安全与5S规范
	5%
	符合安全操作规程，不出现安全隐患；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

	工单、记录单
	1.5%
	按照流程记录数据，数据正确无误。


2）发动机气门机构拆解、检查（含测量）及组装(占实操分值30%)
	项目
	分值比例
	评分标准

	工艺作业流程
	25%
	熟练地查阅维修资料,工艺步骤合理，方法正确；

	设备、工具操作
	20%
	正确使用工量具；

	零部件检查
	30%
	熟练地查阅维修资料、并根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断；

	维修工单和记录表填写
	15%
	按要求填写，记录值准确，维修方案合理；

	安全和5S规范
	10%
	符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。


3）汽车故障诊断与排除（占实操分值40%）
	项目
	分值比例
	评分标准

	工艺作业流程
	55%
	熟练地查阅维修资料,根据手册提供的诊断策略进行维修；工艺步骤合理，方法正确；

	设备、工具操作
	20%
	正确使用仪器设备和工量具；

	维修工单和记录表填写
	15%
	按要求填写，记录值准确，维修方案合理；

	安全和5S规范
	10%
	符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。


附件2
比赛需要的工量具、设备、配件和辅料
1.四轮定位 
	序号
	工具名称
	型号规格
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]扭矩扳手及开口接头
	96445
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]40～200 N·m（可插开口扳手）
96535K
开口接头21mm
	世达公司提供

	2
	预置式扭矩扳手
	96313(60～340N·m)
	世达公司提供

	3
	世达32件12.5mm系列套筒组套
	09099
	世达公司提供

	4
	指针式扭力扳手
	48111（300N·m）
	世达公司提供

	5
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]开口扳手
	41219 （13mm）
	世达公司提供

	6
	开口扳手
	41207 （17mm）
	世达公司提供

	7
	开口扳手
	41209（21mm）
	世达公司提供

	8
	手电筒
	90741A（LED式）
	世达公司提供

	序号 
	量具名称
	型号规格
	备注

	1
	胎压表
	
	钢盾提供

	2
	轮纹深度测量尺
	数显
	钢盾提供

	序号
	配件辅料名称
	型号规格
	备注

	1
	抹布
	
	校方提供

	2
	拖把
	
	校方提供

	3
	纺织手套
	
	世达公司提供

	4
	三件套（方向盘套、座椅套、脚垫）
	一次性的
	上汽通用提供

	5
	方向盘锁
	
	博世公司提供

	6
	刹车锁
	
	博世公司提供

	7
	举升垫块
	
	博世公司提供

	8
	车轮挡块
	
	博世公司提供

	序号
	设备名称
	型号规格
	备注

	1
	车轮定位仪
	百斯巴特EASY 3D
	博世公司提供

	
	
	亨特3D定位仪HVS-3D
	恒泰英杰（亨特）公司提供

	2
	四柱式举升机
	一成科技
	博世公司提供，四轮定位专用带子母剪式二次举升

	3
	卡具工具车
	Bosch
	博世公司提供

	
	
	Hunter
	恒泰英杰（亨特）公司提供


2、发动机气门机构拆装
	序号
	工具名称
	型号规格
	备注

	1
	扭力扳手
	96211（1 ～5 N·m）
	世达公司提供

	2
	扭力扳手
	96212（5 ～25 N·m）
	世达公司提供

	3
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]橡皮锤
	92902（防震橡胶锤45mm）　
	世达公司提供

	4
	套装工具
	09510（150件组套）
	世达公司提供

	5
	改锥套装
	09309
	世达公司提供

	6
	吹尘枪
	S117011
	钢盾提供

	7
	磁铁软棒
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]64104
	世达公司提供

	8
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]护目镜
	YF0204
拆装气门弹簧、锁片时用
	世达公司提供

	9
	头戴式LDE灯
	90710
观察气门接触面用
	世达公司提供

	10
	科鲁兹配气机构拆装专用工具
	
	校方提供

	序号
	量具名称
	型号规格
	备注

	8
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]外径千分尺
	91532（25-50mm）
	世达公司提供

	9
	[bookmark: OLE_LINK17]钢板尺
	91401（0-100mm（0.5mm））
	世达公司提供

	10
	游标卡尺
	91501（0-150mm）(0.02mm)
	世达公司提供

	11
	高度尺
	0-200mm(0.02mm)
	世达公司提供

	12
	测量平台
	200X300 mm
	校方提供

	序号
	配件辅料名称
	型号规格
	备注

	1
	吸油纸
	张　
	校方提供

	2
	抹布
	块
	校方提供

	3
	机油
	4L
	校方提供

	4
	红印油（英雄牌）
	盒
	校方提供

	5
	小毛刷（毛笔）
	支
	校方提供

	序号
	设备名称
	型号规格
	备注

	1
	工具车
	　95109
	世达公司提供

	2
	工作台（带台钳）
	1600mm×800mm×800mm
	校方提供

	3
	汽缸盖（含进、排凸轮轴和气门组）总成
	科鲁兹1.6L发动机
	上汽通用提供

	4
	发动机翻转架及汽缸盖辅助连接板
	同上
	深圳风向标公司提供

	6
	气门机构
零件定位摆放板
	放在油盆内
	校方提供

	7
	油盆
	
	校方提供

	8
	垃圾桶
	
	校方提供

	9
	墩布
	
	校方提供

	10
	科鲁兹1.6L发动机维修包或气门油封套件
	每工位每次更换一个气缸的四个气门油封（循环使用）
	上汽通用提供


3、汽车故障诊断与排除
	序号
	工具名称
	型号规格
	备注

	1
	扭力扳手
	96212（5N·m～25N·m）
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	2
	世达150件组合工具
	09510
（150件组套，内含T40/E10/E20等）
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	3
	数字万用表
	MMD540H
	现场提供博世的，选手可自带。

	4
	手电筒
	90741ALED
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	5
	世达起子套装(十字和一字各3把)
	09309
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	6
	鲤鱼钳
	70511
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	7
	钢丝钳
	70321A
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	8
	尖嘴钳
	70101
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	9
	开口、梅花扳手
	8mm～22mm（09022）
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	10
	试电笔
	62501　
	世达公司提供

	11
	测试用电路连接线、背插探针
	BOSCH金德208测试线套装
	博世公司提供

	12
	试灯
	二极管试灯
	校方提供

	13
	内饰件撬板
	
	校方提供

	序号
	配件辅料名称
	型号规格
	备注

	1
	翼子板罩布、前罩布
	
	上汽通用提供

	2
	座垫套布、方向盘套、脚垫
	一次性的
	上汽通用提供

	3
	车轮挡块
	
	校方提供

	序号
	设备名称
	型号规格
	备注

	1
	综合诊断分析仪
	KT600

	现场提供博世品牌，选手可以自备设备。

	2
	工具车
	95109
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）

	3
	零件车
	95111
	世达公司提供（和定期维护比赛共用）



