
焦作市生态环境局博爱分局关于2026年6月16日作出的建设项目

环境影响评价文件受理和拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我分局拟对博爱惠丰生化农药有限公司年产3000吨莠去津技改项目环境影响评价报告表作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价报告表基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局综合股。

公示期为2026年6月16日－2026年6月23日（5个工作日）。
电    话：0391-8660182 

通讯地址：博爱县团结路中段（454450）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

附：环评报告（报批版） 

2026年6月16日拟批准的建设项目环境影响评价报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价文件编制单位
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	1
	博爱惠丰生化农药有限公司年产3000吨莠去津技改项目
	博爱县清化镇街道办事处高政路508号

	博爱惠丰生化农药有限公司
	焦作锐缘环保科技有限公司


	年产3000吨莠去津技改项目目
	废气：各工序产生的颗粒物、非甲烷总烃废气分别经“集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器+活性炭吸附装置”（TA001、TA002、TA004）处理后分别通过一根15米高排气筒排出（DA001、DA002、DA004）；另一工序产生的颗粒物经“集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器”（TA003）处理后分别通过一根15米高排气筒排出（DA003）。
废水：生产废水：设备清洗废水回用于生产不外排， 地面拖扫废水经收集后作为危险废物处置。生活污水：经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。

固废：利用现有1座20m2 一般固废仓库，产生量为0.71t/a，收集于一般固废仓库暂存，定期于废品回收。

危废：利用现有1座30m2危废仓库，危废量合计19.186t/a暂存于危废仓库，定期委托有资质单位进行处置。

噪声：选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。


