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无人机装调检修工技能操作竞赛样题
[bookmark: 一、竞赛要求]一、竞赛要求
1.参赛选手单独完成一架无人机的配置选型、组装调试、测试飞行及应用飞行。
2.依照安全规范，正确使用工具和竞赛器材。
3.爱惜设备，不得故意损坏、浪费竞赛物品。
4.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排，不得扰乱赛场秩序。保持赛场卫生。
[bookmark: （一）赛前准备工作：]（一）赛前准备工作
1.选手将无人机分解至规定状态。
2.选手需在10分钟时间内检查相关零部件，在竞赛开始后且组装评分前，如有损坏可申请更换，计入竞赛时间。
[bookmark: （二）竞赛规则：]（二）竞赛规则
1.不允许携带电动工具（如电动螺丝刀等）。
2.无人机组装调试完毕后，需选手举手并报告“完成！”申请评分。
3.组装调试竞赛时间结束，则不可再组装飞机和调试参数。
4.验证飞行与应用飞行合并计时，选手准备到位并向裁判报告“准备完毕，请评判计时”，依次进行验证飞行和应用飞行评判，每名选手仅进行一次评分，竞赛顺序现场抽签确定。
5.竞赛不设置捡机人员，摔机后，能自行起飞的继续竞赛，若不能自行起飞，竞赛结束。
6.摔机复飞的机体，如机体存在安全隐患，裁判有权要求立即停飞，由裁判长裁定是否终止竞赛。
7.应严格按照遵守相关安全规定操控无人机，危险情况，现场裁判有权终止选手竞赛。竞赛期间，选手未经裁判许可，不得在竞赛场地周边飞行，不听劝阻者取消参赛资格。
[bookmark: 二、注意事项]二、注意事项
1.参赛选手在竞赛过程中应遵守规章制度和安全守则，如有违反，则按规定扣除相应分值；
2.参赛选手的竞赛任务书使用场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。
[bookmark: 三、设备组成及工作情况描述]三、设备组成及工作情况描述
[bookmark: 竞赛使用通用680无人机组装套件，具体参数如下：]竞赛使用通用ZD550无人机组装套件，具体参数如下：
1.飞行平台
	项目
	参数或规格

	机架布局
	[bookmark: X型六旋翼]X型四旋翼

	[bookmark: 机身轴距]机身轴距
	[bookmark: 680mm]550mm

	螺旋桨规格
	[bookmark: 1355碳纤桨]14寸碳纤桨

	[bookmark: 全机材料]全机材料
	[bookmark: 碳纤维和航空铝件]碳纤维和航空铝件

	[bookmark: 起飞重量]起飞重量
	[bookmark: ＞2kg]＞2kg

	最大飞行时间
	[bookmark: 15min]＞15min

	电机型号
	[bookmark: 4208-380KV]3508

	[bookmark: 飞控]飞控
	[bookmark: PIXHAWK4]PIXHAWK2.4.8

	电池
	[bookmark: 6S电池]4S电池

	备注：竞赛飞行平台由组委会统一提供。


2.工具列表
	序号
	名称
	数量

	1
	    内六角螺丝刀
	1套

	2
	剪刀
	1把

	3
	镊子
	1个

	4
	万用表
	1个

	5
	BB响
	1个

	6
	调参线
	1条

	7
	偏口钳
	1把

	8
	老虎钳
	1把

	9
	遥控器与接收机
	10通道以下

	  10
	调参电脑
	1台

	备注：以上工具选手可自备，赛前查验合格后，方准予带入赛场使用。

	1
	减震海绵
	若干

	2
	背胶魔术贴
	若干

	3
	3M双面胶
	若干



	  4
	长（短）螺丝
	    各一盒

	备注：以上耗材选手可自备，同时，组委会也将在竞赛现场提供。

	1
	工作服
	一套

	2
	安全帽
	一个

	3
	护目镜
	一副

	备注：安全防护用具选手自备。


注：不允许携带、使用电动工具（如电动螺丝刀等）
[bookmark: 3.应用模块]
3.应用模块
抛投器能够实现遥控抓取与投放，被抓取急救箱为边长20cm的立方体，重量0.5kg，参考图如下：
[bookmark: 图1_投放器][image: C:\Users\jmjx\Desktop\paotou.jpgpaotou]
图1 投放器
[bookmark: 抛投器选手可自主设计，带入赛场使用；同时，组委会也将在竞赛现场提供备件供选用。]抛投器选手可备；同时，组委会也将在竞赛现场提供备件供选用。
[bookmark: 四、工作任务（竞赛时长为150分钟_，共100分。）][bookmark: 任务一：无人机组装__]四、工作任务（竞赛时长为180分钟，共100分。）
任务一：无人机组装
[bookmark: 请仔细观察所提供零配件，选取符合任务要求的动力系统，按照要求完成无人机各个模块的]请仔细观察所提供零配件，选取符合任务要求的动力系统，按照要求完成无人机各个模块的装配集成。
[bookmark: 1.根据任务要求，选取最佳动力系统；]1.根据任务要求，选取最佳动力系统；
[bookmark: 2.飞行器机架主体结构的装配；]2.飞行器机架主体结构的装配；
[bookmark: 3.主电源，电子调速器及分电板连接；]3.主电源，电子调速器及分电板连接；
[bookmark: 4.动力单元电机的安装以及连接线的整理；]4.动力单元电机的安装以及连接线的整理；
[bookmark: 5.飞行控制器的安装与通信线路的正确连接；]5.飞行控制器的安装与通信线路的正确连接；
[bookmark: 6.应用载荷装置的装配。]6.应用载荷装置的装配。
[bookmark: 任务二：无人机调试]任务二：无人机调试
[bookmark: 在无桨情况下通过地面站软件对无人机进行以下调试，以达到无人机各项指标的出厂标准。]在无桨情况下通过地面站软件对无人机进行以下调试，以达到无人机各项指标的出厂标准。利用调参软件进行加速度参数调试校准；
1.利用调参软件进行磁罗盘参数调试校准；
2.利用调参软件进行遥控器参数调试校准，确定电机转向；
3.应用载荷装置的控制调试校准。
[bookmark: 任务三：无人机操控验证飞行。]任务三：无人机操控验证飞行。
依照任务一装配好的无人机，学生使用GPS模式，职工使用姿态模式，按照要求操控无人机完成以下动作，验证飞机稳定性和可操控性。
1.起飞后，要求从起降区域（直径2m的圆）垂直直线起飞（目测不能偏移出划定区域），在离地高度2m范围内悬停10秒；
2.悬停完成后，在5″-15″之内完成慢速水平360°自旋，自旋过程中高度控制在1.5m-2.5m之间，机身边缘不能越过圆形边界；
3.最后降落在起降区域，降落时以稳定性和距离中心点的远近进行评分。
[bookmark: 任务四：无人机操控应用飞行。]任务四：无人机操控应用飞行。
使用任务一到任务三完成的飞机完成以下动作：
1.无人机在起降区挂载急救箱后起飞；
2.随后按顺序1-2-3-4-5-2-6-7-8-1完成航线飞行；
3.将急救箱投放至投放区，投放结束后，选手将无人机降落在起降区。
验证飞行场地设置按照AOPA考试场地设置，应用飞行场地如下示意图：
[image: ]
[bookmark: 图2_应用飞行赛场布置图][bookmark: 附件2]图2 应用飞行赛场布置图
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